

172.15.0.0/21 ---- 180 host

3º octeto, 4 bits más significativos con tu número de equipo.

* Servidor A.
  + NAT.
  + DHCP.
  + DNS secundario: asir.com
* Servidor B.
  + Agente de retransmisión.
  + DNS. Delegado: comercio.com
  + IIS.
    - <http://tunombre.asir.com>
    - http://tunombre.vespertino.es
    - <https://tunombre.comercio.com>
    - Redirección vespertino a comercio.
    - Cliente A no accede comercio.com.
    - Límite de 5 conexiones simultaneas asir.com.
    - Asir.com no tendrá web y serán archivos.
    - Archivo vespertino.com index.html
    - Archivo comercio.com comercio.html
    - Copia de seguridad.
    - Autenticación básica.
    - Negar directorios a asir.com
    - Directorio virtual comercio.com/asignaturas
  + FTP.
    - Asir.com implícito con certificado.
    - Vespertino.com explicito. Acceso básico.
    - Comercio.com FTPS.
* Servidor C.
  + DNS.
    - Asir.com
    - Comercio.com
  + Agente de retransmisión.
  + Correo.
    - Asir.com
    - 3 cuentas.
    - No admite POP.
    - 10MB por mensaje.
    - 2GB por buzón.